**Ручка дверная специальная для инвалидов**

Ссылка на товар на нашем сайте: <https://dostupnaya-strana.ru/products/ruchka-dvernaya-spetsialnaya-dlya-invalidov>

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара,работы, услуги | Технические показатели |
| **Ручка дверная специальная** | Дверные ручки для людей с ограниченными возможностями должны предоставлять доступ в помещения тем людям, которые по тем или иным причинам имеют проблемы с вращением кисти или захватом предметов. Дверные ручки для людей с ограниченными возможностями должны позволять использовать предплечье для открывания/закрывания дверей без контакта с кистью рук, что значительно снижает риск передачи инфекций.**Технические характеристики.**Длина ручки, мм: не менее 240 не более 260Ширина ручки, мм: не менее 125 не более 130Высота ручки, мм: не менее 130 не более 145Диаметр основания ручки, мм: не менее 20Ширина бокового упора, мм: не менее 65 не более 80Высота бокового упора ручки, мм: не менее 35Ширина между боковым упором и ручкой, мм: не менее 47Толщина рукоятки, мм: не менее 15Расстояние от ручки до полотна двери, мм: не менее 42Фиксация ручки винтом к шпинделю: наличиеЦвет: ЖелтыйНеобходимость в специальном инструменте для съема ручки: отсутствиеКоличество ручек в комплекте, шт: не более 2Внутренняя обойма для центровки ручек: наличиеНаружный диаметр обоймы, мм: не менее 43 не более 47Толщина обоймы, мм: не менее 4,5Внутренний диаметр обоймы, мм: не менее 17Центрирующие выступы у обоймы: наличие;Наружный диаметр выступа, мм: не менее 6,7Высота выступа, мм: не более 10Количество выступов, шт: не более 2Сквозное отверстие в выступе диаметром 4,4 мм: наличиеСквозное отверстие в выступе диаметром 5,5 мм: наличиеСквозные отверстия для крепления обоймы к полотну двери: наличиеКоличество сквозных отверстий для крепления обоймы, шт: не менее 4Диаметр сквозного отверстия для крепления, мм: не менее 4 не более 5Возможность открывания двери плечевой частью руки: наличиеУправление ручкой в положении стоя: наличиеУправление ручкой в положении сидя: наличиеНадпись на лицевой стороне ручки шрифтом Брайля – наклейка «Нажмите для открытия»: по запросу |